

**ПАСПОРТ**

**Зеркала с LED-подсветкой**

**1 Общие сведения и устройство зеркала с led-подсветкой.**

**-** Зеркало с подсветкой предназначено для питания от сети напряжением 220В/50Гц. На обратной стороне зеркала наклеен ABS-пластик, по контуру которого установлен led-светильник. Подключение светильника от сети 220 В через блок питания постоянного напряжения 12В, который закреплен внутри каркаса зеркала.

**-** Соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 17716-2014, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ 30804.6.2-2013, ГОСТ 30804.6.4-2013, ГОСТ 12.2.007.0-75.

**2 Комплектность.**

- зеркало – 1шт;

- светильник LED (LED лента) – 1 шт (встроено);

- блок питания – 1 шт (встроено);

- Сенсорный датчик– 1 шт (встроено)

- крепление зеркала – 2 шт;

- паспорт – 1 шт;

**3 Требования безопасности.**

Установку зеркала следует поручить квалифицированному электрику. Установку и обслуживание производить только при отключенной электрической сети. Необходимо предохранять зеркало со светильником от ударов и падений. Запрещается эксплуатация зеркала с led-подсветкой с поврежденным корпусом.

**4 Уход за изделием.**

Зеркало следует регулярно чистить, не допуская возникновения больших и стойких загрязнений. Для ухода за зеркалом следует использовать чистящую жидкость для стекла и мягкую ткань, не оставляющую на поверхности стекла

волокон (микрофибра). Зеркало с led-подсветкой во время чистки следует отключить от напряжения питания 220 В.

**5 Подготовка к работе.**

Установите зеркало на месте эксплуатации с помощью креплений, которые идут в комплекте. Датчик расположен в нижнем торце зеркала, для корректной работы, расстояние от датчика до ближайших предметов должно составлять не менее

**6. Инструкция по креплению зеркала к стене**



**7 Гарантийные обязательства.**

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 2 года со дня продажи. В случае обнаружения неисправности до истечения гарантийного срока при соблюдении правил установки и эксплуатации следует обращаться в торгующую организацию, продавшую этот товар. При этом необходимо предъявить товар и товарный чек.

Товар подлежит замене только при возврате полной комплектации.

**ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется:**

**- на изделие, имеющее механическое повреждение;**

**- в случаях несоблюдения правил эксплуатации;**

**- в случаях внесения покупателем технических изменений в конструкцию зеркала.**

**ДАТА ВЫПУСКА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**УПАКОВЩИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Изготовитель: ООО «ПензаПромСтекло»**

**Адрес изготовителя: г. Пенза ул. Баумана 30а**